碳带 Ribbon

产 品 说 明

热转印碳带就是在一面涂上蜡基、树脂基或混合油墨的聚脂或其它高密度薄膜。

热转印打印就是用热和压力将油墨从色带介质转印到纸或薄膜的过程，当标签通过打印机的打印头和压轴时，将油墨转印到标签上。

我公司代理美国SUNTEND、日本理光碳带、索尼SONY、阿尔莫Armor碳带、Intermec、Zebra原装碳带及销售各种品牌的碳带，包括TTR、丽色、富士FUJI以及View碳带，按客户要求制作各种规格。

我公司销售的系列环保碳带，一般通过SGS报告,对铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯，多溴联苯醚等六项的环保认证。

我公司可根据客户的需要定做各种规格的热转印碳带、腊基碳带、混合碳带、树脂碳带、水洗标碳带提供耗材配套咨询服务，满足不同打印条件的需求。

1）环保无尘型：内轴使用可再生的塑料轴，具有无尘功能，用于无尘车间使用。

2）环保经济型：内轴使用纸制纸轴。

3) 可同多种介质配合，得到UL、CSA、CGA、FAD和RoHs认证、 CTI、 SGS测试报告。

Ricoh系列碳带，具有耐高温、抗污渍、耐热、耐磨擦、耐腐蚀性能，适应不同打印介质，用途广泛，碳带的带基独有特殊抗静电背涂层，匀热及减少磨擦，有效延长打印头寿命。

欧盟的环保指令关于产品循环利用（废电器电子设备，WEEE）和限制某些物质（危险物质的使用限制，RoHS）使用的指令要求的SGS测试报告（PDF文件格式）；

标准腊基碳带

产品特点：

广泛的标签适应性，通用性好。打印效果优异，成本经济。耐高温，可适用于高速打印。适用范围广，可适应不同被打材质。防静电背涂层易于有效保护打印头。

适用场合：

普通标签；发货、仓库和收货标签；外壳和包装标签；发货及地址标签；零售业的标签和吊牌 ；服装标签

适用介质：

涂层纸标签和吊牌（热转印纸、普通铜版纸）；聚乙烯薄膜（PE）； 聚丙烯薄膜(BOPP)

存放：

为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带

使用环境： 5℃-35℃，45%-85%的相对湿度

运输环境：-5℃-45℃，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月

存放环境：-5℃-40℃，20%-85%的条件下存放，不能多于一年

注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏

碳带规格：

基本宽度（mm）：40、50、60、70、80、90、110；基本长度（m）：100、300

碳带卷向：外碳、内碳；碳带轴心：1英寸、1/2英寸

注：可分切各种非常用规格碳带。

混合基碳带

产品特点：

优秀耐磨擦、耐腐蚀性能，具有广泛的应用领域；高度分辨率适合打印标准及旋转条型码；能满足不同被打印材质的需求 ；高敏感度确保优异的打印效果；防静电背涂层，有效保护打印头。防静电背涂层易于有效保护打印头。

适用场合：

发货、仓库和收货标签 ；外壳和包装标签；发货及地址标签；服装及织物；苗圃和木材

适用介质：

涂层纸标签和吊牌（热转印纸、镜面铜版纸）；聚乙烯薄膜（PE） ；聚丙烯薄膜(BOPP) ；聚脂薄膜（PET）

存放：

为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带

使用环境： 5℃-35℃，45%-85%的相对湿度

运输环境：-5℃-45℃，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月

存放环境：-5℃-40℃，20%-85%的条件下存放，不能多于一年

注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏

碳带规格：

基本宽度（mm）：40、50、60、70、80、90、110；基本长度（m）：100、300

碳带卷向：外碳、内碳；碳带轴心：1英寸、1/2英寸

注：可分切各种非常用规格碳带。

树脂基碳带

产品特点：

卓越的高质、高速打印性能；优异的耐磨擦、耐热、耐腐蚀、耐久性能；宽广的标签适应范围，能满足各种苛刻环境要求；高敏感度，确保优异的图像打印效果；防静电背涂层，有效保护打印头。

适用场合：

专门用于恶劣场合；发货、仓库和收货标签；化学料桶、药剂；产品和保管；生产过程和资产、汽车；苗圃和木材

适用介质：

聚乙烯薄膜（PE）聚丙烯薄膜(BOPP)；聚脂（PET）和polyimide；乙烯基；水洗布；

存放：

为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带

使用环境： 5℃-35℃，45%-85%的相对湿度

运输环境：-5℃-45℃，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月

存放环境：-5℃-40℃，20%-85%的条件下存放，不能多于一年

注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏

碳带规格：

基本宽度（mm）：40、50、60、70、80、90、110；基本长度（m）：100、300

碳带卷向：外碳、内碳；碳带轴心：1英寸、1/2英寸

注：可分切各种非常用规格碳带。

水洗布专用树脂碳带

产品特点：

卓越的耐刮擦、耐涂抹、与耐酒精等化学物性能； ；耐洗涤，经过洗涤剂（包括干洗方式）洗涤后，依然保持清晰图像；高温150℃熨烫后，更显优秀品质；连续打印时，无粘附水洗标的情形；

适用介质：

纸张；涂布纸、人造合成纸；纺织品；织物涂布标签；薄膜

存放：

为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带

使用环境： 5℃-35℃，45%-85%的相对湿度

运输环境：-5℃-45℃，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月

存放环境：-5℃-40℃，20%-85%的条件下存放，不能多于一年

注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏

碳带规格：

基本宽度（mm）：30、35、40、45、50、55、60、65、70、75；基本长度（m）：100、300

碳带卷向：外碳、内碳；碳带轴心：1英寸、1/2英寸

注：可分切各种非常用规格碳带。